**Les Trampolines HUCK**

* Qualité éprouvée
* Robuste et solide
* Installation et entretien faciles
* Nombreuses tailles et formes
* Livraison rapide
* Livré prémonté et prêt à installer

**Les avantages des trampolines HUCK**

**Tapis sautoir**

* Surface à sauter extrêmement résistante, réalisé en segments de caoutchouc recyclé, labellisé pour le respect de l’environnement
* Les segments sont solidement reliés par des câbles en acier gainé (espacés de 4.5 cm)
* Coloris neutre, s’intégrant bien dans l’environnement

**Ressorts de suspension**

* Selon la version, jusqu’à 174 ressorts en acier galvanisé à chaud, avec une force de traction inaltérable durant des années.
* Les ressorts sont entièrement cachés sous une bande de caoutchouc recyclé, évitant tout  risque de coincement de doigts.
* Répartition des ressorts sur le pourtour du trampoline

**Dalles amortissantes de pourtour**

* Dalles amortissantes de haute qualité, robustes, absorbant tous les chocs
* Conformes à la norme EN 1176 et adaptées pour une hauteur de chute de 1.50 m
* Dalles encollées avec une colle bi-composants, pour une tenue solide et durable
* Coloris brun-rouge (noir ou graffiti sur demande)

**Support à enfouir**

* Chassis en tôle acier galvanisé avec angles renforcés, ou en polyester
* Réalisation solide, pour une installation durable, même dans le sol naturel

**Installation du cadre à enfouir**

* Pas de travaux béton, économie de déplacement et de temps de séchage
* Fixation avec le trampoline stable et durable

**Entretien et nettoyage**

* Jeu sans entretien
* Nettoyage en soulevant le cadre pour nettoyer l’espace sous le tapis sautoir
* Pas de démontage nécessaire
* Extraction verticale à l’aide d’un appareil de levage spécifique (réf. 20.02.124)